# jpg quality 0-100. 100 being best.
jpgquality : 85
oform : jpeg
keeptifsdir : no

# imageextract options per instrument
aster_options : iform=ASTER RGB=2,1,0,3 CLOUD=1,2,3 WATER=1,2,3 STRETCH=GAMMA,1,1,1,30,255,0 proj=Geo world
landsat1975_options : iform=LANDSATMSS,0.7,1.4,70,1.6,99.0,30 RGB=2,1,0,3 CLOUD=1,2,3 WATER=1,2,3 STRETCH=GAMMA,1,1,1,30,255,0 proj=Geo world
landsat1990_options : iform=LANDSATTM,0.7,1.4,100,1.6,99.0,30 RGB=3,2,0,4 CLOUD=2,3,4 WATER=1,2,3 STRETCH=GAMMA,1,1,1,30,255,0 proj=Geo world
landsat2000_options : iform=LANDSATTM,0.9,1.4,100,1.6,99.0,30 RGB=6,5,0,7 CLOUD=5,6,7 WATER=5,6,7 STRETCH=GAMMA,1,1,1,30,255,0 proj=Geo world
IKONOS_options : iform=IKONOS,0.7,1.4,75,1.6,99.0,30 RGB=5,2,0,3 CLOUD=2,5,3 WATER=1,2,3 STRETCH=GAMMA,1,1,1,30,255,0 proj=Geo world

